**TGR** 1846 (4x2) ESS

**TUĞRA**

TRACTOR, PLAFON INALT

# CABINA

**SUSPENSIE** Volan cu multimedia,

TIPE

Cabina de dormit, acoperis inalt

BUNK

2

Suspensie cabina

Pneumatic

# MOTOR

MARCA / MODEL

FPT Cursor 11 ENT VI (Euro 6)

TYPE

Turbo Intercooler Diesel NUMAR DE CILINDRI 6

DEPLASARE 11.1 L

PUTERE MAXIMA

460 PS (338 kW) @ 1900 rpm

CUPLU MAXIM

2150 Nm @ 1050-1550 rpm

DIAMETRU & CURSA

125 mm/ 140 mm

# REZERVOARE

COMBUSTIBIL

600 L

ADBLUE

80 L

# CUTIA DE VITEZE

MARCA / MODEL

ZF 12 TX 2210 TO (Automata) [S] ZF 12 TX 2211 TO (Automat +Intarder) [O] NUMAR DE VITEZE

12 Inainte, 2 Revers

Raport de transmisie

12.9 - 0.7 (Reverse: 12.03 - 9.29PUNTEA FATA

Arcuri parabolice, amortizoare telescopice

PUNTEA SPATE

Burdufuri de aer, amortizoare telescopice

BARA ANTIRULIU

Axe fata si spate

# ANVELOPE

MARIME / NUMBER

295 / 80 R 22.5 , 6+1

(5th Inaltimea rotii: 1150/1200) [S]

315 / 70 R 22.5 , 6+1

(5th Inaltimea rotii: 1050/1100/1150/1200) [O]

# PERFORMANTA

VITEZA MAXIMA (LIMITATA) (km/h)

90

RAZA DE ROTATIE (m)

6.9

# SISTEMUL ELECTRIC

TENSIUNE 24 V BATERII

2 x 12 V / 180 Ah ALTERNATOR 120 A

STARTER MOTOR

24 V

# SISTEMUL DE DIRETIE

TIPE

Hidraulic

# SISTEMUL DE FRANARE

TIP SISTEM DE FRANARE

SISTEM PNEUMATIC-CIRCUIT DUBLU

Ø430x45 Disc Brakes, EBS, ESC, LDWS, AEBS SI

Butoane de control pentru viteză și meniu [3] Oglinzi Laterale electrice si incalzite Coloana de direcție reglabilă

Trapa acționată electric Frana electronica (EBS)

Control Electronic al stabilitatii (ESC)

Sistem de franare de urgenta activa (AEBS)

Imobilizator

Cheie unica cu telecomanda cntralizata

 Diferential blocabil

Tahograf digital

Geamuri actionate electric

 Scaun sofer cu suspensie pneumatica

 Cotiera reglabilă a scaunului șoferului

Tetiera scaun

Senzor centură de siguranță (sofer)

Parasol pentru șofer și pasager Încălzitor de cabină tip uscat (2 kW)

Asistenta coborare panta

 Indicator uzura tampon

Pasarela

Spoiler pentru acoperiș și lateral

Sistem de avertizare al parasirii benzii (LDWS)

Indicator de sarcină pe osie

Roata de rezerva Lampa ceata fata

Faruri actionate electric

 Lampă laterală pentru remorcă

Lampa sub capota Lampa sub cabina Lift electric pentru cabina

Sistem de management al flotei priza și modul Supapa de umflare a anvelopelor

Protecție praf fata Bara de protecție cu profil redus

# ACCESORII OPTIONALE

Pachet ADR

Ambreaj

430 mm,

# Puntile

Simplu

RETARDER

Intarder (600 kW) [O] FRANA DE MOTOR

Intarder ( 600 kW)

Linitator de viteza (pentru versiunea Intarder) [4]

 Cotiera reglabilă a scaunului pasagerului

PUNTE FATA

CAPACITATE DE INCARCARE

7500 kg

PUNTE SPATE

Difera in fct. de nr. de viteze Raport de transmisie 3.08:1

CAPACITATE DE INCARCARE

13000 kg

# JANTE

MARIME

8.25 x 22.5

372 kW [S]

# SASIUL

SASIU DIN PROFIL DE

Oțel de înaltă rezistență, 8mm

# ACCESORII STANDARD

Aparat de art conditionat digital cu actionare manuala (6 kW)

Radio/MP3/Bluetooth (1DIN)

2 USB + brigheta (partea soferului)

2 USB + 12V (partea pasagerului), 1 USB (Multimedia) 2 USB (zona de dormit)

Suspensie cabina in 4 puncte independente Cruise Control

Scaun sofer actionat pneumatic din spate

Incalzire scaun sofer

Transmisie PTO

Opțiuni pentru roata a 5-a: 1050, 1100, 1150, 1200 [2]

Jante din aluminiu

Ecran Multimedia 7"

Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

Frigider (55lt)

Rezervor auxiliar de combustibil (300 lt) [5]

Baterie de 225 Ah [5] Apaatoare laterala

Rezervor de combustibil de 600 lt (oțel) [6]

All visuals, dimensions, characteristics and equipment are for information purposes only they are not contractual. BMC reserves the right to modify them without prior warning (February 2021).

**BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**Fabrika, Satış ve Pazarlama** Kemalpaşa Caddesi No:288 Pınarbaşı 35060 Bornova / İZMİR TÜRKİYE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A: Ampatament | 3700 | H: Puntea fata | 2100 |
| **D** | B: Lungime totala | 5965 | J: Puntea spate | 1835 |

**I**

**DIMENSIONS (mm)**

**L**

**F**

C: Latime totala ( fara oglinzi) 2545

S: Inaltimea scarii 518

D: Inaltimea totala

F: Lungime utila sasiu

 I: Inaltime interioara

3577 (3935 SP)

3470 (3310 SP)

R: Inaltime int

2155

**H**

**G'**

**A**

**O**

**B**

K': Inaltimea sasiului 940

**C N'**

**N**

O: Front Overhang G': Rear Overhang

1950

(Tunnel Height: 190)

1440

825

Inaltimea rotii 5: 1200

**J**

\*1050 mm, 1100 mm, 1150 mm ve 1200 mm 5th wheel height is available with 315/70 R 225 tyres.

\*1150 mm ve 1200 mm 5th wheel height is available with 295/80 R 225 tyres.

\*For kerb weight calculation, minimum equipment, no driver, 20 liters of fuel,

5 liters of urea included. Kerb weight may change depends on optional equipments. Y:266 Z:195 (Loaded)

[O]: Options [S]: Standard

**GREUTATE (kg)**

TEHNIC

**KERB WEIGHT (kg)**

SARCINA MAX. PUNTE FATA 7500

Greutatea totala a masinii

18000

LEGAL

7500

11500

18000

1. AXLE

5473

SARCINA MAX. PUNTE SPATE 13000

2. AXLE 2230

TOTAL

7703\*

444 9 262

bmctugra.com