**CAMION RUTIER**

TGR 3232 (8X2) SLEEPER CABIN

# CABINA DIMENSIUNI (mm)

**CAMION RUTIER**

TGR 3232 (8X2) CABINA DE DORMIT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tip | **Acoperiș standard - Cabină de dormit** | A: Ampatament | 5300 |
| Bunk | 1 | B: Lungimea totala | 9850 |
| Suspensie Cabina | Pneumatica | C: Latimea totala | 2545 |
|  |  | D: Inaltimea totala | 3415 (3950 sp) |
| **MOTOR** |  | F: Lungimea utila a sasiului | 7420 |
| MARCA / Model | Cummins ISB6.7E6C 320 (Euro 6 Step-C) | I: Inaltimea interioara | 1770 [Tunnel Height: 190] |
| Tip | Turbo Intercooler Diesel | O: Consola fata | 1440 |
| Numar de Cilindri | 6 | G': Consola spate | 1760 |
| Deplasare | 6.7 l | H: Punte fata | 2083 |
| Putere Maxima | 320 PS (239 kW) @ 2300 rpm | J: Punte spate | 1838 |
| Cuplu Maxim | 1200 Nm @ 1100 rpm | S: Inaltimea scarii | 513 |
| Diametru & Cursa | 107 mm / 124 mm | R: Inaltimea interioara | 2155 |
|  |  | K': Înălțimea șasiului | 1112 |

**REZERVOARE**

Combustibil

 Adblue

# CUTIE DE VITEZE

MARCA / Model Numar de Viteze Raport de Transmisie

Ambreaj

# PUNTILE

**Punte Fata**

Capacitate de incarcare

500 l

74 l

ZF 9 S 1310 TD, Manuala

9 inainte, 1 revers

12.73:1 ; 1.00:1 (Revers: 12.04:1)

430 mm, Simplu

7000 kg

# Greutate (kg)

Sarcina maxima a puntii din fata

Sarcina maxima a puntii din spate

Greutatea totala a masinii

# Kerb Weights (kg)

1. Axle:
2. Axle:
3. Axle:
4. Axle:

Total:

# PERFORMANTA

**Tehnic**

7000

7000 + 13000

+ 9000

35600

# Legal

7000

7000 + 10500

+ 7500

32000

5052

875

2000

1628

9555\*

**Punte Spate** Difera in fct, de nr. de viteze

 Raport de Transmisie

Viteză simplă

4.33:1

Viteza maxima (limitata) (kph)

 Raza de rotatie (m)

90

9.9

Capacitate de incarcare

 **Ax de ridicare cu autodirecție**

Capacitate de incarcare

 **Tag Axle**

Capacitate de incarcare

# SISTEM DE DIRECTIE

Tip

# SISTEM DE FRANARE

Tip sistem de franare

 Retarder Type

# SUSPENSIE

Punte Fata Punte Spate

Bara Antiruliu

# SASIU

PROFILE SASIU

# ANVELOPE

Marime/ Numar

# JANTE

Marime

13000 kg

7100 kg

9000 kg Hidraulic

Frâne cu disc cu circuit dublu, ABS, ASR electromagnetic (575 kW) [O]

Arcuri semi-eliptice, amortizoare telescopice Arcuri semi-eliptice, amortizoare telescopice

Punte spate=3, Punte fata =1

Otel, 8mm+5mm 315 / 80 R 22.5, 12+1

9 x 22.5

# SISTEMUL ELECTRIC

Tensiune

Baterii Alternator Starter Motor

**SPECIFICAȚII STANDARD**

Aer conditionat Radio/MP3/Bluetooth Cruise control

Oglinzi laterale electrice si incalzite

Coloana de direcție reglabilă

Trapă acționată electric Sistem de franare antiblocare (ABS)

 Imobilizator

Cheie unica cu telecomanda centralizata Diferential blocabil

Tahograf Digital

Ridicarea axului cu direcție automată (automat)

Geamuri actionate electric

Suspensie pneumatica a scaunului siferului

Cotieră reglabilă a scaunului șoferului

Tetiera scaun

Senzor centură de siguranță (Sofer)

Parasolar pentru șofer și pasager

Încălzitor de cabină tip uscat

# Sistem de ridicare a axelor cu etichetă

**CARACTERISTICI OPȚIONALE**

24 V

2 x 12 V / 180 Ah

120 A

24 V

Navigare

Ecran Multimedia 7”

Pachet ADR

Indicator de sarcină pe osie Retarder

Frigider (55 lt)

Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

Janta din aluminiu

Lift electric pentru cabina

 Transmisie PTO

Indicator uzura tampon



(1) Y: 275 Z: 243 (Loaded) [O]: Options [S]: Standard

Scaunul șoferului cu suport spate acționat pneumatic

Cotieră reglabilă a scaunului pasagerului

Scaun șofer încălzit

Spoiler de acoperiș

Sistem de management al flotei priza și modul

\*For Kerb weight calculation, minimum equipment, no driver, 20 liters of fuel, 5 liters of urea included. Kerb weight may change depends on optional equipments.

All visuals, dimensions, characteristics and equipments are for information purposes only and they are not contractual. BMC reserves the right to modify them without prior warning. (October 2018)

**BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**HEADQUARTERS** Oruç Reis Mah. Tem Otoyolu Atış Alanı Mevkii Tekstilkent Caddesi No: 12 Koza Plaza A Blok 4.Kat 34235 Esenler / İSTANBUL / TÜRKİYE T. +(90 212) 438 04 30 F. +(90 212) 438 04 35

**FACTORY** Kemalpaşa Caddesi No: 288 Pınarbaşı 35060 Bornova / İZMİR / TÜRKİYE T. +(90 232) 477 18 00 F. +(90 232) 477 18 77 (78-79)

**REGIONAL DIRECTORATE** Beştepe Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 34 A Blok (Armada İş Merkezi) 6/1 Kat: 20 Yenimahalle / ANKARA / TÜRKİYE T. +(90 312) 285 91 25-26-27 F. +(90 312) 285 91 28