**TGR** 4340 (8X4) DXD

**TUĞRA**

CAMION DE CONSTRUCTIE

# CABINA

TIP

Cabina de zi

SUSPENSIE CABINA

Mecanica

# MOTOR

MARCA / MODEL

Cummins ISL9E6D (Euro 6)

TIP

Turbo Intercooler Diesel NUMAR DE CILINDRI 6

DEPLASARE

8.9 L

PUTERE MAXIMA

400 PS (298 kW) @ 2100 rpm

CUPLU MAXIM

1700 Nm @ 1400 rpm

DIAMETRU & CURSA

114 mm / 145 mm

# REZERVOARE

COMBUSTIBIL

300 L

ADBLUE

74 L

# CUTIA DE VITEZE

MARCA / MODEL

ZF 16S1830 TO (Manuala) [S]

# SUSPENSIE

PUNTE FATA

Arcuri semi-eliptice, amortizoare telescopice

PUNTE SPATE

Mecanism de compensare Arcuri semi-eliptice, amortizoare telescopice

BARĂ ANTIRULIU

PUNTE SPATE=4

PUNTE FATA=1

# ANVELOPE

MARIME / NUMBER

315/80/R22,5 [S]

13R/R22,5 [O]

# JANTE

MARIME

9 x 22.5

# PERFORMANTA

VITEZA MAXIMA (LIMITATA) (km/h)

90

RAZA DE ROTATIE (m)

9.85

# SISTEMUL ELECTRIC

TENSIUNE 24 V BATERII

2 x 12 V / 180 Ah

ALTERNATOR

# ACCESORII STANDARD

Aparat de aer conditionat digital cu actionare manuala (6 kW)

Radio/MP3/Bluetooth (1DIN)

2 USB + bricheta (parta soferului)

2 USB + 12V (partea pasagerului),

1 USB (Multimedia)

 Suspensie Cabina in 4 puncte independente Cruise Control

Oglinzi laterale electrice si incalzite

Coloana de direcție reglabilă

Trapa acționată manual Sistem de franare anti-blocare (ABS)

Reglaj antiderapant (ASR) Imobilizator

Cheie unica cu telecomanda centralizata

Diferential Blocabil

Tahograf digital

Geamuri actionate electric

Scaun sofer cu suspensie pneumatica

Cotiera reglabilă a scaunului șoferului

Tetiera scaun

Senzor centura de siguranta (sofer)

Parasol pentru șofer și pasager Roata de rezerva

Lampi ceata fata

Faruri actionate electric

 Protectie praf fata

Transmisie PTO Lampa sub capota Lampa sub cabina Supapa de umflare a anvelopelor

ZF 16S1831 TO (Manuala+Intarder) [O] NUMAR DE VITEZE

16 Inainte, 2 Revers

120 A

STARTER

24 V

MOTOR

Bare de protecție a farurilor

 Modulul structurii caroseriei

RAPORT DE TRANSMISIE

13.80:1 ; 0.84:1 (Reverse : 12.92:1 / 10.80:1)

AMBREAJ

400 mm (15.5 ") [S]

430 mm (17 ") [O]

# PUNTILE

PUNTE FATA

CAPACITATE DE INCARCARE

9000 kg + 9000 kg

PUNTE SPATE

Raport de Transmisie

5.41:1

CAPACITATE DE INCARCARE

16000 kg + 16000 kg

# SISTEMUL DE DIRECTIE

TIP

Hidraulic

# SISTEM DE FRANARE

TIP SISTEM DE FRANARE

SISTEM PNEUMATIC-CIRCUIT DUBLU

Ø410x200 Z-Cam Disc Brakes, EBS, ESC, AEBS, LDWS SI RETARDER

Intarder (600 kW) [O] FRANA DE MOTOR

252 kW [S]

# SASIU

SASIUL DIN PROFILE DE OTEL, 8mm+5mm (Ranforsat)

# ACCESORII OPTIONALE

Ecran Multimedia 7"

Scaunul șoferului cu suport spate acționat pneumatic

Scaun șofer încălzit

Cotiera reglabilă a scaunului pasagerului [3]

Sistem de management al flotei priza și modul Intarder (600 kW)

Lift electric pentru cabina

Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

Sistem de ambreiaj cu un singur tip

 PTO motor - REPTO

**K'**

**K**

**Y**

**S**

All visuals, dimensions, characteristics and equipment are for information purposes only they are not contractual. BMC reserves the right to modify them without prior warning (February 2021).

**I**

**F**

**D**

C: Latimea totala (fara oglinzi) 2550

S: Inaltimea scarii 315/80/R22,5: 588

 **H**

**G' P2 P1 P O G A**

**B**

**N'**

 **J**

**KERB WEIGHTS (kg)**

\*For kerb weight calculation, minimum equipment, no driver, 20 liters of fuel,

5 liters of urea included. Kerb weight may change depends on optional equipments. Y:322 Z:274 (Loaded)

[O]: Options [S]: Standard

**GREUTATE (kg)**

SARCINA MAX. PUNTE FATA

 SARCINA MAX. PUNTE SPATE

 GREUTATEA TOTALA A MASINII

1. AXLE

3222

TEHNIC

8000+8000

13400+13400

42800

LEGAL 2. AXLE 3847

8000+8000

3. AXLE 2100

9500+9500 4. AXLE 1899

32000 TOTAL

11068\*

**N**

**Z**

**BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**Fabrika, Satış ve Pazarlama** Kemalpaşa Caddesi No:288 Pınarbaşı 35060 Bornova / İZMİR TÜRKİYE

444 9 262

bmctugra.com