**TGR** 4340 (8X4) TXT

**TUĞRA**

CAMION DE CONSTRUCTIE

# CABINA

TIP

Cabina de zi

SUSPENSIE CABINA

Mecanica

# MOTOR

MARCA / MODEL

Cummins ISL9E6D (Euro 6)

TYPE

Turbo Intercooler Diesel NUMAR DE CILINDRI 6

DEPLASARE

8.9 L

PUTERE MAXIMA

400 PS (298 kW) @ 2100 rpm

CUPLU MAXIM

1700 Nm @ 1400 rpm

DIAMETRU & CURSA

114 mm / 145 mm

# REZERVOARE

COMBUSTIBIL

300 L

ADBLUE

74 L

# CUTIA DE VITEZE

MARCA / MODEL

ZF 16S1830 TO (Manuala) [S]

# SUSPENSIE

PUNTE FATA

Arcuri semi-eliptice, amortizoare telescopice

PUNTE SPATE

Mecanism de compensare Arcuri semi-eliptice, amortizoare telescopice

 BARA ANTIRULIU

PUNTE SPATE=4

PUNTE FATA=1

# ANVELOPE

MARIME / NUMBER

315/80/R22,5 [S]

13R/R22,5 [O]

# JANTE

MARIME

9 x 22.5

# PERFORMANTA

VITEZA MAXIMA (LIMITATA) (km/h)

90

RAZA DE ROTATIE (m)

9.85

# SISTEMUL ELECTRIC

TENSIUNE 24 V BATERII

2 x 12 V / 180 Ah

ALTERNATOR

# ACCESORII STANDARD

Aparat de aer conditionat digital cu actionare manuala (6 kW)

Radio/MP3/Bluetooth (1DIN)

2 USB + bricheta (partea soferului)

2 USB + 12V (partea pasagerului), 1 USB (Multimedia)

Suspensie Cabina in 4 puncte independente

Cruise Control

Oglinzi laterale electrice si incalzite

Coloana de directie reglabila

Trapa actionata electric Sistem de franare anti-blocare (ABS)

Reglaj antiderapant (ASR) Imobilizator

Cheie unica cu telecomanda centralizata

 Diferential blocabil

Tahograf Digital

Geamuri actionate electric

 Scaun sofer cu suspensie pneumatica

 Cotiera reglabilă a scaunului șoferului

Tetiera scaun

Senzor centura de siguranta (sofer)

Parasol pentru șofer și pasager Roată de rezervă

Lămpi de ceață față

Faruri actionate electric

 Protecție praf fata

PTO motor - REPTO Lampă sub capotă Lampă sub cabină Supapa de umflare a anvelopelor

ZF 16S1831 TO (Manuala+Intarder) [O] NUMAR DE VITEZE

120 A

STARTER

24 V

MOTOR

Bare de protecție a farurilor

 Modulul structurii caroseriei

16 Inainte, 2 Revers

RAPORT DE TRANSMISIE

13.80:1 ; 0.84:1 (Reverse: 12.92:1 / 10.80:1)

AMBREAJ

430 mm (17 ") [S]

# PUNTILE

PUNTE FATA CAPACITATE DE INCARCARE

9000 kg + 9000 kg

PUNTE SPATE

RAPORT DE TRANSMISIE

5.41:1

CAPACITATE DE INCARCARE

16000 kg + 16000 kg

# SISTEMUL DE DIRECTIE

TIP

Hidraulic

# SISTEMUL DE FRANARE

TIP SISTEM DE FRANARE

SISTEM PNEUMATIC-CIRCUIT DUBLU

Ø410x200 Z-Cam Disc Brakes, EBS, ESC, AEBS, LDWS

SI RETARDER

Intarder (600 kW) [O] FRANA DE MOTOR

252 kW [S]

# SASIU

SASIU DIN PROFILE DE OTEL, 8mm+5mm (Ranforsat)

# ACCESORII OPTIONALE

Afișaj multimedia 7"

Scaunul șoferului cu suport spate acționat pneumatic

Scaun șofer încălzit

Cotiera reglabilă a scaunului pasagerului [3]

Sistem de management al flotei priza și modul Intarder (600 kW)

Lift electric pentru cabina

Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

Sistem de ambreiaj cu un singur tip

 Transmisie PTO

**K'**

**K**

**Y**

**S**

**Z**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Tunnel Height: 190) | P: 1. and 2. Axle | 1804 |
| **C** O: Consola fata | 1500 | P1: 2. and 3. Axle | 3246 |
|  |  | G': Consola spate | 1360 | P2: 3. and 4. Axle | 1350 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GREUTATE (kg)** | TEHNIC | LEGAL | 2. AXLE 3847 |
| SARCINA MAX. PUNTE FATA | 8000+8000 | 8000+8000 | 3. AXLE 2100 |
| SARCINA MAX. PUNTE SPATE | 13400+13400 | 9500+9500 | 4. AXLE 1899 |
| GREUTATEA TOTALA A MASINII | 42800 | 32000 | TOTAL 11098\* |

All visuals, dimensions, characteristics and equipment are for information purposes only they are not contractual. BMC reserves the right to modify them without prior warning (February 2021).

**I**

**DIMENSIUNI (mm)**

A: Wheelbase

5050

**F** B: Overall Length 9830

**D**

C: Overall Width (Excluding Mirrors) 2550

H: Front Track J: Rear Track

S: First Step Height

D: Overall Height

 **H**

**G' P2 P1 P O G A**

**B**

2120

1847

315/80/R22,5: 588

315/80/R 22,5: 3540 13/R22,5: 620

13R/22,5 : 3572 R: Inner Width 2155

F: Useful Chassis Length 7065 K': Chassis Height 315/80/R22,5: 1175

I: Inner Height 1670 13R/22,5: 1208

**N'**

 **J**

**KERB WEIGHTS (kg)**

1. AXLE 3252

\*For kerb weight calculation, minimum equipment, no driver, 20 liters of fuel,

5 liters of urea included. Kerb weight may change depends on optional equipments. Y:322 Z:274 (Loaded)

[O]: Options [S]: Standard

**N**

**BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**Fabrika, Satış ve Pazarlama** Kemalpaşa Caddesi No:288 Pınarbaşı 35060 Bornova / İZMİR TÜRKİYE

444 9 262

bmctugra.com